# ID 110688

Haupt- und Nebengeber können nicht das gleiche Signal nutzen.
Beschreibung | Für den Haupt- und Zusatzgeber wurde das gleiche Signal parametriert. Dies ist nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung. Der Wert für den zusätzlichen Geber wird nicht verwendet.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren der Einträge von P-AXIS-00823 und P-AXIS-00824. Parametrieren unterschiedlicher Signale.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (Achsparameter) des Antriebs.
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Parametriertes Signal des Hauptgebers.
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Parametriertes Signal des Zusatzgebers.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.