# Beispiel 2: Option den reversiblen Stopp zu deaktivieren

Durch die Parametrierung wird in nachfolgendem Programm die Haltebedingung N45 in Rückwärtsrichtung und beim zweiten Überfahren in Vorwärtsrichtung unterdrückt.

Kanalparameter

forward_backward.disable_stop_backward 1

forward_backward.disable_stop_2nd_forward 1

forward_backward.disable_stop_1st_forward 0

NC-Programm

%stop_reversible

N01 X0 Y0 Z0

N10 X100

N20 Y100

N30 X0

N40 Y0

N45 #STOP REVERSIBLE

N50 X0 Y0 Z0

N60 X100

N70 Y100

N80 X0

N90 Y0

N95 #STOP REVERSIBLE

M30

Abb.: Deaktivierung des reversiblen Stopps