# ID 21397

Koordinatensystemübergang bei aktiver OTC nicht erlaubt.
Beschreibung | Beim Übergang von Koordinatensystemen mit den Befehlen #CS, #ACS bzw. #MCS darf die OTC-Funktion (Online Tool Compensation) nicht aktiv sein. Diese Einschränkung gilt sowohl bei der Anwahl als auch bei der Abwahl der jeweiligen Funktionalität. Beispiel:

Falsch:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 #OTC ON [LENGTH CONT WEAR_CONST_TOOL]

N30 #CS ON [10,20,30,0,0,45]

:

N900 #OTC OFF

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 #CS ON [10,20,30,0,0,45]

N30 #OTC ON [LENGTH CONT WEAR_CONST_TOOL]

:

N900 #OTC OFF

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. OTC-Funktion erst nach dem Koordinatensystemübergang anwählen (#OTC ON [...]).
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.