# ID 20354

Phasen/Radienueberschleifen nicht moeglich.
Beschreibung | Beim Konturüberschleifen (G301/G302) kann zwischen zwei Bewegungssätzen aufgrund der programmierten Geometriedaten kein Überschleifsatz (Fase oder Radius) eingefügt werden. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N180 G03 X80 I40 F1000

N190 G302 I10 (I zu groß)

N200 G03 X95 Y-40 I20 J-15

:

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N180 G03 X80 I40 F1000

N190 G302 I2

N200 G03 X95 Y-40 I20 J-15

:

`N1000 M30`

Reaktion | Klasse | 1 | NC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | NC-Programm prüfen und ändern. Geometriedaten des Überschleifsatzes (Fase oder Radius) ggf. anpassen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.