# Name Prozessdatum 'Freigabe Messtaster 2' (P-AXIS-00681)

P-AXIS-00681 | Name Prozessdatum 'Freigabe Messtaster 2'
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird angegeben, in welchem zyklischen Prozessdatum das Bit zur Freigabe des Messtasters 2 bei SERCOS-Antrieben zum Antrieb übertragen wird. Wenn eines der Echtzeitsteuerbits des SERCOS-Steuerwortes verwendet werden soll, so ist in diesen Parameter der Wert 'S-0-0134' oder 'S_0_0134' einzutragen, in allen anderen Fällen der Name des Prozessdatums in der Prozessdatenkonfiguration.

Wenn dieser Parameter verwendet wird, ist in P-AXIS-00682 die Nummer des verwendeten Bits einzutragen.

Parameter | antr.sercos.probe_2_realtime_bits.start_probing.element_name
Datentyp | STRING
Datenbereich | -
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | *
Antriebstypen | SERCOS
Anmerkungen | Falls der hier konfigurierte Elementname nicht in den Prozessdaten gefunden wird, erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung P-ERR-110612 und die Achsparameter P-AXIS-00118 (messachse) sowie P-AXIS-00098 (kasto_achse) werden zurückgesetzt, um die Durchführung einer Messfahrt bzw. Kantenstoßen mit einem unvollständig konfigurierten Messtaster zu verhindern.

* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.