# Filter - Typ (P-AXIS-00204)

P-AXIS-00204 | Typ des achsspezifischen Sollwertfilters
Beschreibung | Der Parameter definiert den Filter - Typ.
Parameter | filter[i].type
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 1 ≤ type ≤ 12 mit:
1 | Tiefpass - Filter
2 | Hochpass - Filter
3 | Bandpass - Filter
4 | Bandstopp - Filter
5 | Allpass - Filter
6 | PT1-Filter
7 | reserviert
8 | HSC-Mittelwert
9 | reserviert
10 | PT2-Filter
11 | Zeitverzögerungsfilter (ab CNC-Build 3013)
12 | HSC-NoVib
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 1 für Standardfilter (filter[i].prototype 1-4) 8 für HSC-Filter (filter[i].prototype 5)
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |