# ID 21528

Abwahl der kinematischen Transformation bei aktiver Trafo-PTP-Programmierung nicht erlaubt.
Beschreibung | Die Abwahl der kinematischen Transformation mit #TRAFO OFF ist bei aktiver PTP-Bewegungsführung (#PTP ON) nicht erlaubt. Beispiel: Falsch: N10 X50 Y50 N20 X100

N30 #TRAFO ON

…

Nxx #PTP ON

…

Nxx #TRAFO OFF

Nxx #PTP OFF

…

Nxx M30

Richtig:

N10 X50 Y50

N20 X100

N30 #TRAFO ON

…

Nxx #PTP ON

…

Nxx #PTP OFF

…

Nxx #TRAFO OFF

Nxx M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programmreihenfolge prüfen und ändern. Kinematischen Transformation erst nach Abwahl der PTP-Bewegungsführung (#PTP OFF) deaktivieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.