# Achsposition im MCS

MCS Position nach allen dynamischen CS Überlagerungen
Beschreibung | Interpolierte Position im MCS inclusive der Überlagerung aller dynamischen Koordinatensysteme über die Kanalschnittstelle.
Signalfluss | CNC -> PLC
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.bahn_state.coord_r[axis_idx].active_pos_mcs_dyn_cs_r
Datentyp | DINT
Einheit | 0.1 µm
Zugriff | PLC liest
Besonderheit | Verfügbar ab V3.1.3105.1