# ID 21521

Negatives FEED_CONT nicht erlaubt.
Beschreibung | Die Programmierung einer negativen Geschwindigkeit (FEED_CONT) zur Synchronisation mit einem Band im Befehl #SYNC IN / OUT [...] ist nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Befehl prüfen und ändern.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafter Geschwindigkeitswert
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.