# ID 110486

Vorsteuerungssymmetrierung wird nicht unterstuetzt.
Beschreibung | Für den Antrieb wurde die Vorsteuerungssymmetrierung aktiviert (P-AXIS-00361 ≠ 0) obwohl sie für diesen Antriebstyp nicht unterstützt wird.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung und Deaktiverung der Vorsteuerungssymmetrierung.
Abhilfe | Klasse | 1 | Vorsteuerungssymmetrierung dekativeren (P-AXIS-00361 den Wert 0 zuweisen).
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Fehlerhafter Wert [1 µs]
%3: | Korrigierter Wert [1 µs]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.