# ID 20115

Doppelprogrammierung der Durchmesseranwahl.
Beschreibung | Im gleichen NC-Satz wurde mehr als eine G-Funktion aus der Gruppe Durchmesserprogrammierung (G51/G52) programmiert. Beispiel: Falsch: N10 G90 G01 F1000 N20 G51 X80 G51

:

M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Unzulässige G-Funktion entfernen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Nummer der unzulässig programmierten G-Funktion
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.