# ID 50606

Unzulässiger Typ des Positionsfilters.
Beschreibung | Der Typ (P-AXIS-00621)des Positionsfilters ist mit einem unzulässigen Wert parametriert.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00621 mit einem gültigen Wert parametrieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Aktueller Wert [-]
%3: | Korrigierter Wert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.