# Fehlermeldungsinhalt, body interprete file list

Listeninterpretation
Beschreibung | Fehlerinformation mit Bezug zum Interpretieren der ASCII Parameterliste
Datentyp | HLI_RUMPF_INTPR_FILE
ST-Pfad | pIntprFileErr : POINTER TO HLI_RUMPF_INTPR_FILE; pIntprFileErr := ADR(gpCh[channel_idx]^.mc_error.satz_r.rumpf.maske.err_mask[0]);
Beschreibung | Dateiname
Datentyp | .file_name.zeichen
ST-Pfad | STRING(HLI_NAME_SIZE)
Beschreibung | Dateioffset in Bytes
Datentyp | .fileoffset
ST-Pfad | UDINT
Beschreibung | Zeilennummer in der aktuellen Datei
Datentyp | .file_line_number
ST-Pfad | UDINT
Beschreibung | Listentyp
Datentyp | .listen_typ
ST-Pfad | UINT
Wertebereich | Wert | Bedeutung
1 | Handbetriebsliste
2 | Kanalparameterliste
3 | Achsparameterliste
4 | Nullpunktliste
5 | Werkzeugparameterliste
6 | Platzversatzliste
7 | Hochlaufliste
9 | Achskompensationsliste
12 | Liste der externen Variablen
Beschreibung | Name der falschen Struktur
Datentyp | .strukt_name.zeichen
ST-Pfad | STRING(HLI_STRUKT_NAME_LAENGE)