# ID 13444

Zweite Positionierung der 1. Hauptachse ist nicht definiert @P41.
Beschreibung | Es wurde keine zweite Positionierung der 1. Hauptachse beim Zyklusaufruf mit dem Parameter @P41 definiert.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren eines zulässigen Werts für die zweite Positionierung der 1. Hauptachse
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm