# Einstellungen für das Messen

In diesem Kapitel sind die achsspezifischen Parameter für das Messen zusammengefasst.

## Hinweis

Die Parameter für das Messen werden applikationsspezifisch verwendet. Die Messfunktionen sind in [PROG] näher beschrieben.

## Weiterführende Informationen

- Achse als Messachse kennzeichnen (P-AXIS-00118)
- Messtasterhub für die Messtypen 2 und 4 (P-AXIS-00086)
- Messgeschwindigkeit für Messtyp 2 (P-AXIS-00215)
- Messfahrtoffset für Messtyp 2 (P-AXIS-00114)
- Messfahrtoffset für alle Messtypen (P-AXIS-00467)
- Neue Messsignalparameter (kenngr.measure.*)
- Messparameter für SERCOS-Antriebe
- Parameter für Messen auf Festanschlag
- Messauftragsabbruch bei Reset (P-AXIS-00378)
- Auslöseverzögerung des Messtasters (P-AXIS-00487)
- Alte Messsignalparameter (bis CNC-Version V2.11.2019.14)