# ID 22129

Spline am Ende eines #RT WHILE/ENDWHILE Bereichs aktiv.
Beschreibung | Innerhalb eines #RT WHILE/ ENDWHILE Bereichs wurde ein Spline-Mechanismus aktiviert. Dieser muss vor #RT ENDWHILE deaktiviert werden. Ein Spline-Mechanismus kann beispielsweise mit den NC-Befehlen #SPLINE ON, #HSC ON oder G151 aktiviert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind #SPLINE OFF, #HSC OFF bzw. G150.

Fehlerhaftes Beispiel:

N100 #RT WHILE

N110 #SPLINE ON

N120 G01 X10

N130 G01 Y10

N140 G01 X0

N150 G01 Y0

N160 #RT ENDWHILE

N170 #SPLINE OFF

Korrigiertes Beispiel:

N100 #RT WHILE

N110 #SPLINE ON

N120 G01 X10

N130 G01 Y10

N140 G01 X0

N150 G01 Y0

N160 #SPLINE OFF

N170 #RT ENDWHILE

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms. Abwahl des Spline-Mechanismus vor #RT ENDWHILE
Parameter | %1: | Satznummer [-]
Satznummer des #RT ENDWHILE Befehls bei dem ein Spline-Mechanismus aktiv ist.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.