# ID 294026

Antriebsfehler Nr.[Fehlernummer], siehe Parameter 4.
Beschreibung | Der DSE-Antrieb meldet einen Fehler, der durch Fehlerparameter Nr.4 genauer spezifiziert wird.
Reaktion | Klasse | 7 | Bahntreuer Stop. Verriegelung aller aktiven Kommandos.
Abhilfe | Klasse | 6 | Servicepersonal kontaktieren. Fehler beseitigen. Rücksetzen des Fehlers an der DSE.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: |
DSE-Antriebsadresse
%3: |
DSE-Fehlerkennung.
%4: | Aktueller Wert [-]
Fehlernummer.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.