# ID 51021

Gekoppelter Master-Kanal bewegt sich während Initialisierung des Slave-Kanals.
Beschreibung | Während ein Slave-Kanal eine Kanalinitialisierung zum Beispiel mit #CHANNEL INIT durchführt, darf sich bei aktiven Kanalkopplungen mit #CHANNEL INTERFACE und #TRACK CHAN der Master-Kanal nicht bewegen.
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Bewegungsstopp des Master-Kanals, z.B. durch Setzen von Feedhold
Parameter | %1: | Logische Kanal-Nr. [-]
Logische Kanal ID des bewegenden Master-Kanals.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.