# ID 110569

Positive absolute ACS Handbetriebgrenze ist kleiner als negative Grenze.
Beschreibung | Die absolute positive Bewegungsgrenze P-AXIS-00493 für den Verfahrbereich bei aktivem Handbetrieb ist kleiner als die negative Bewegungsgrenze P-AXIS-00492. Die Überwachung wird deaktiviert.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Positive Bewegungsgrenze P-AXIS-00493 größer als die negative Bewegungsgrenze P-AXIS-00492 setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Wert für positive Offsetgrenze P-AXIS-00493.
%3: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Wert für negative Offsetgrenze P-AXIS-00492.
%4: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert für positive Offsetgrenze P-AXIS-00493.
%5: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert für negative Offsetgrenze P-AXIS-00492.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.