# ID 50050

Initialisierung der Messfahrt nicht erfolgt.
Beschreibung | Bei Verwendung der Messfunktionalität G100 kann bei bestimmten Messtypen in den Messsatz überschliffen werden. Zur Vorbereitung der Messhardware wird der Messprozess bereits vor dem Einfahren in den Messbewegungssatz aktiviert. Die Initialisierung auch der Messhardware muss vor dem Einfahren in den Messsatz abgeschlossen sein.

Für detaillierte Information über Messfunktionalität G100 FCT-C4], [PROG// Kapitel: Messfunktionen].

Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Entweder Messtyp mit Bewegungsstopp verwenden oder Verzögerungszeit bei Initialisierung der Messhardware reduzieren.
Parameter | %1: | Satznummer [-]
%2: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.