# Winkelmessung in Y-Achse (C-Achse)

Der Messtaster muss manuell oder im Automatikbetrieb an den ersten Messpunkt auf Messtiefe positioniert werden.

Ist keine C-Achse konfiguriert, so muss der Zyklus ohne Übergabe von @P7 aufgerufen werden. Die Verdrehung in C kann dann manuell durch Auswertung der Ausgabevariablen im Post-Programm in die entsprechende Nullpunktverschiebung übertragen werden.

Abb.: Winkelmessung in Y-Achse (C-Achse)

## Weiterführende Informationen

- Ablauf (zyklusintern)
- Parameter
- Syntax
- Programmierbeispiel
- Ausgabevariablen