# Basis Arbeitsdaten: TcNcTrafoParameter

Parameter der Methoden

Type = EcNcTrafoParameter_Base

Die Parameter für die einzelnen Methoden werden über folgende Struktur TcNcTrafoParameter (TcNcKinematicsInterfaces.h) gekapselt übergeben.

EcNcTrafoParameter type;

ULONG dim_i; // dim of input vectors (i, d_i, dd_i)

ULONG dim_o; // dim of output vectors (o, d_o, dd_o, torque)

ULONG dim_para; // dim of additional parameter (para)

const double* i; // input values parameter (dim_i)

const double* d_i;

const double* dd_i;

double* o; // output values parameter (dim_i)

double* d_o;

double* dd_o;

double* torque;

const double* para; // additional parameter (dim_p)

double payload; // weight in kg

double tool_len; // actual tool length in [mm]

Bemerkung:

Die kursiven Variablen werden von der CNC nicht verwendet.