# ID 60211

Resultierende programmierte Geschwindigkeit ist größer als Maximum.
Beschreibung | Die resultierende programmierte Achsgeschwindigkeit überschreitet die in Parameter P-AXIS-00212 definierte maximal erlaubte Achsgeschwindigkeit. Da für die Spindel mehrere unabhängige Bewegungen gleichzeitig programmiert werden können, z. B. durch Beauftragung einer überlagerten Bewegung über das HLI, kann die resultierende Geschwindigkeit die maximal zulässige Achsgeschwindigkeit überschreiten, auch wenn jede Einzelbewegung die Maximalgeschwindigkeit einhält.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung und Korrektur der programmierten Geschwindigkeit derart, dass die resultierende Geschwindigkeit die zulässige maximale Achsgeschwindigkeit nicht überschreitet.
Abhilfe | Klasse | 1 | Änderung des NC- bzw. SPS-Programms.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Programmierte Geschwindigkeit
%3: | Fehlerhafter Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Resultierende Geschwindigkeit
%4: | Fehlerhafter Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Maximal zulässige Achsgeschwindigkeit (P-AXIS-00212)
%5: | Grenzwert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Korrigierte programmierte Geschwindigkeit.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.