# Parametrierung der HSC-Bearbeitung (hsc.*)

Die HSC-Bearbeitung ist über eine steuerungsinterne Grundinitialisierung parametriert. Mit Hilfe der nachfolgend beschriebenen Parameter kann diese interne Grundinitialisierung für die HSC-Bearbeitung zusätzlich modifiziert werden. Hierbei wird unterschieden zwischen speziellen Parametern für die HSC-Bearbeitung mit BSPLINE sowie allgemeinen HSC-Parametern.

Zusätzlich kann die Basisparametrierung nach Programmstart auch über die entsprechenden HSC-Befehle (#HSC.. [...]) modifiziert bzw. angewählt werden [PROG].

## Weiterführende Informationen

- BSPLINE-Parameter (hsc.bspline.*)
- Allgemeine HSC-Parameter (hsc.gen.*)