# ID 110183

Aenderung des Achstyps erfordert Neustart.
Beschreibung | Der Parameter P-AXIS-00018 für den Typ einer Achse kann bei laufender CNC nicht geändert werden. Der neue Typ wird nicht übernommen, der zuvor aktive Typ bleibt weiterhin gültig.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Achstyp P-AXIS-00018 im Konfigurationsmodus bzw. bei inaktiver CNC ändern.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Wert von P-AXIS-00018.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00018.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.