# ID 120378

Keine Aenderung des FFM Modes bei aktivem FFM.
Beschreibung | Bei aktiver HSC Funktion (#HSC[]) darf der HSC Modus nicht geändert werden. Weitere Informationen zur HSC Funktion siehe [PROG// Kapitel: Standard HSC-Programmierung].
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor Änderung des HSC Modus die HSC Funktion über #HSC[OFF] abwählen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.