# Segmentation of circular blocks (P-CHAN-00137)

P-CHAN-00137 | Segmentation of circular blocks (HSC)
Description | This parameter defines whether circular blocks are segmented before splining.
Parameter | hsc.gen.circular_segmentation
Data type | BOOLEAN
Data range | 0: Segmentation of circular blocks inactive (default). 1: Segmentation of circular blocks active.
Dimension | ----
Default value | 0
Remarks |