# Schalten der Dynamikgewichtung (#DYNAMIC WEIGHT)

Die weg- bzw. radiusabhängige Gewichtung der Dynamikgrenzwerte werden in der Kanalliste konfiguriert und über die Parameter P-CHAN-00190 und P-CHAN-00230 aktiviert. In Konfigurationsbeispiele für wegabhängige Gewichtung und radiusabhängige Gewichtung sind in [CHAN] zu finden.

Nach Hochlauf der Steuerung sind diese Gewichtungen dann wirksam.

Mit nachfolgendem NC-Befehl sind die Dynamikgewichtungen zur Laufzeit im NC-Programm schaltbar, d.h. sie können beliebig aktiviert und deaktiviert werden.

Syntax`:`
#DYNAMIC WEIGHT [ON | OFF] [ [PATH | CURVE] ]

ON | Gewichtung aktivieren
OFF | Gewichtung deaktivieren
PATH | Weglängenabhängige Gewichtung (siehe P-CHAN-00190)
CURVE | Kreisradiusabhängige Gewichtung (siehe P-CHAN-00230)

## Hinweis

Bei An-/ und Abwahl muss mindestens ein Kennwort PATH oder CURVE programmiert sein.

## Programmierbeispiel

Schalten der Dynamikgewichtung

N20 G00 X0 Y0 Z0 F10000

N30 #DYNAMIC WEIGHT ON [PATH] ;Anwahl wegabhängige Dynamikgewichtung

N40 X3 Y25

N50 X15 Y15

N60 X23 Y12

N70 X25 Y25

N80 X30 Y35

N90 #DYNAMIC WEIGHT OFF [PATH] ;Abwahl

N100 M30