# ID 60186

Slave konnte der Mastergeschwindigkeit nicht folgen.
Beschreibung | Beim Cam in / gear (SPS-Baustein MC_CamIn, MC_GearIn) in ist die Synchronisation zwischen Master- und Slaveachse nicht in der in P-AXIS-00291 eingestellten Zeit erfolgt.
Reaktion | Klasse | 3 | SPS-Baustein meldet Fehler.
Abhilfe | Klasse | 7 | Überprüfen der Parameter für die Geschwindigkeitssynchronisation. dies sind P-AXIS-00289, P-AXIS-00290, P-AXIS-00291. Des Weiteren ist zu prüfen, ob die maximale Achsgeschwindigkeit P-AXIS-00212 überschritten wird.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel.
%2: | Aktueller Wert [-]
Maximalzeit für Synchronisation (P-AXIS-00291).
Fehlertyp | -