# Beschleunigung der Stufe 2 (P-AXIS-00012)

P-AXIS-00012 | Beschleunigung der Stufe 2 (Linearer Slope)
Beschreibung | Der Parameter ist während der Beschleunigungsphasen aktiv. Er definiert die Beschleunigung in der Stufe 2.
Parameter | getriebe[i].lslope_profil.a_stufe_2
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 1 ≤ a_stufe_2 ≤ P-AXIS-00008
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: mm/s² | R,S: °/s²
Standardwert | 1000
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//G130, G131] näher beschrieben.