# ID 20802

Beim Koordinatensystemübergang darf Werkzeugradiuskorrektur nicht aktiv sein.
Beschreibung | Beim Übergang von Koordinatensystemen mit den Befehlen #CS, #ACS bzw. #MCS darf die Werkzeugradiuskorrektur nicht aktiv sein. Diese Einschränkung gilt sowohl bei der Anwahl als auch bei der Abwahl der jeweiligen Funktionalität. Fehlerhaftes Beispiel:

G237

G41

#MCS ON

X100

Y100

G40

X200

#MCS OFF

Korrigiertes Beispiel:

G237

#MCS ON

G41

X100

Y100

G40

X200

#MCS OFF

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und ändern des Programmablaufes.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.