# ID 120193

Programmende bei aktiver Spline-Interpolation.
Beschreibung | Am Programmende (M30) ist die Spline Funktion noch aktiv. Diese ist im CNC Programm vor Programmende zu deaktivieren. Beispiel: %spline N10 G151 X3 Y25

N20 X15 Y15

N30 X23 Y12

N40 X25 Y25

N50 X30 Y35

N60 G150 X50 Y37.5

N70 M30

Weitere Informationen zur Spline Funktion siehe

[PROG// Kapitel: Akima-Spline-Interpolation].

Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Vor Programmende aktivierte Funktion deaktivieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.