# ID 21274

Keine wiederherstellbare Achskonfiguration vorhanden.
Beschreibung | Der Befehl #LOAD CONFIG kann nicht ausgeführt werden, weil keine wiederherstellbare Achskonfiguration gespeichert ist.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Vor der erstmaligen Verwendung von #LOAD CONFIG[AX] muss mit #SAVE CONFIG[AX] im NC-Programm eine Achskonfiguration gespeichert werden.
Parameter | %1: | Zustand [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.