# ID 70631

Aktivieren der Nickkompensation nicht möglich, da sie in Achsparametern nicht angewählt wurde.
Beschreibung | Damit die Nickkompensation im NC-Programm für eine Achse eingeschalten werden kann, muss sie in der Achsparameterliste aktiviert sein (siehe P-AXIS-00785).
Reaktion | Klasse | 7 | Stopp der Achse, Nickkompensation bleibt inaktiv.
Abhilfe | Klasse | 6 | Nickkompensation aktivieren (siehe P-AXIS-00785)
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse siehe P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Parameterwert P-AXIS-00785 für Aktivierung der Nickkompensation
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.