# Übersicht

## Aufgabe

Für die grafische Darstellung von Maschinenbewegungen können von der Steuerung die Achspositionen bereitgestellt werden und mittels eines Anwenderprogramms oder in der Bedienoberfläche visualisiert werden.

Dies kann erfolgen:

- additiv zum normalen Betrieb der Steuerung
- oder simulativ ohne reale Achsbewegungen.

Es wird unterschieden zwischen den 4 Modi:

1. Dry Run, Trockenlauf
2. Schnelle Konturvisualisierung
3. Online Konturvisualisierung
4. Szene Konturvisualisierung

##

## Eigenschaften

Zur Aktivierung der Simulation muss vor dem Start eines NC-Programms der Bearbeitungsmodus auf Simulation geschaltet werden.

Dies ist möglich über:

- die Oberflächen- oder
- die SPS-Schnittstelle

## Parametrierung

Zur Konfiguration der o.g. Modi müssen verschiedene Parameter belegt werden.