# Ordnung des Geschwindigkeits-Istwertfilters bei Feedhold auf der Masterachse (P-AXIS-00625)

P-AXIS-00625 | Ordnung des Geschwindigkeits-Istwertfilters bei Feedhold auf der Masterachse (Durchlaufbearbeitung)
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Ordnung (Anzahl der gefilterten Werte) des Geschwindigkeits-Istwertfilters bei einem Feedhold auf der Masterachse definiert. Bei Ordnung 0 ist der Filter ausgeschaltet. Es wird automatisch ein FIR Tiefpass-Filter verwendet.
Parameter | conv_sync.order_v_filter_dyn
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ order_v_filter_dyn ≤ 1000
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R, S: ----
Standardwert | 10
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Parameter unter TwinCAT verfügbar ab CNC-Version V3.1.3108.2