# Value range of ‘Dimension’ variable of the additional error information

Constant | Value | Unit | Description
HLI_NO_DIMENSION | -1 | - | This is not a dimension specification
HLI_DIM_DIMENSIONSLOS | 0 | - | Without dimension
HLI_DIM_POSITION | 1 | 10-4 mm or 10-4 ° | Position
HLI_DIM_GESCHWINDIGKEIT | 2 | 10-3 mm/s or 10-3 ° | Velocity
HLI_DIM_BESCHLEUNIGUNG | 3 | 1 mm/s2 or 1°/s2 | acceleration
HLI_DIM_RUCK | 4 | 1 mm/s3 or 1°/s3 | jerk
HLI_DIM_ZEIT | 5 | 1 µs | time
HLI_DIM_PROZENT | 6 | 0,1 % | Prozent
HLI_DIM_ADRESSE | 7 | - | Address
HLI_DIM_INKREMENTE | 8 | Increments | Path increment
HLI_DIM_UMDR_VORSCHUB | 9 | 10-4 mm/rev | Feedrate per revolution
HLI_DIM_V_SCHNITT | 10 | 10-3 mm/s | Cutting velocity
HLI_DIM_WEG_AUFLOESUNG | 11 | Increments/10-3 mm | Path resolution
HLI_DIM_INKR_UMDREHUNG | 12 | Increments/rev. | Increments per revolution
HLI_DIM_BYTE | 13 | - | Number of bytes
HLI_DIM_PROPORTIONAL_GAIN | 14 | 0.01/s | Proportional gain
HLI_DIM_FREQUENCY | 15 | Hz | Frequency
HLI_DIM_LOAD | 16 | 1 kg or 1 kg*m2 | Motor load
HLI_DIM_POSITION_HIGH_RES | 17 | 10-8 mm or 10-8 ° | Position, high resolution
HLI_DIM_INKREMENTE_HIGH_RES | 18 | 10-4 increments | Increment, high resolution

Back to description of variable dimension.