# ID 70294

Korrekturbewegung wurde abgebrochen.
Beschreibung | Eine Korrekturbewegung einer Achse wurde aus einem der folgenden Gründe abgebrochen: Die SPS setzte während der Korrekturbewegung das Signal

- MCControlBoolUnit_FollowUp für CNC Version < 2800 (siehe [HLI// Kapitel: Steuerkommandos einer Achse])
- lr_mc_control.follow_up für CNC Version >2800 (siehe [HLI// Kapitel: Steuerkommandos einer Achse])

oder

die SPS setzte während der Korrekturbewegung das Signal

- MCControlBoolUnit_ReleaseFeedhold für CNC Version < 2800
- lr_mc_control.release_feedhold für CNC Version > 2800

zurück. [HLI//Kapitel: Steuerkommandos einer Achse].

Der Feldbus lieferte keine gültigen Werte mehr.

Reaktion | Klasse | 1 |
Abhilfe | Klasse | 1 | SPS-Programm bzw. Feldbuskonfiguration ändern.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Satznummer [-]
NC-Satznummer.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.