# ID 40100

Systemfehler: Die Anzahl der konfigurierten Spindeln unterscheidet sich von der Anzahl verfügbarer HLI-Achsschnittstellen für Spindeln.
Beschreibung | In der Hochlaufphase der SPS-Applikation wird geprüft, welche und wie viele Schnittstellen vom Motion Controller gemeldet werden. Im Falle dieser Fehlermeldung wird festgestellt, dass sich die Anzahl der vom Steuerungssystem gemeldeten konfigurierten Spindeln, von der Anzahl der Schnittstellen der SPS zu Spindeln unterscheidet.
Reaktion | Klasse | - | Es wird keine Verbindung zum Motion Controller aufgebaut.
Abhilfe | Klasse | - | Wenden Sie sich bitte an ihren Steuerungslieferanten.
Fehlertyp | -