# ID 22181

#RT ENDWHILE ohne vorheriges #RT WHILE ist nicht zulässig.
Beschreibung | Echtzeitzyklen [FCT-C42// Echtzeit-Schleifen]werden durch die NC-Befehle #RT WHILE und #RT ENDWHILE gekapselt. Eine Schachtelung der Echtzeitzyklen ist nicht möglich.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms. Echtzeit-Schleife durch #RT ENDWHILE beenden.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.