# ID 50494

Achsbeschleunigung wirkt begrenzend.
Beschreibung | Bei der Funktion Pendelachsen können abhängig vom Profiltyp bei relativ hoher Frequenz bzw. bei relativ kleiner Periodendauer oder kleinem Pendelfahrweg Begrenzungseffekte auftreten die zu einer Abweichung von der gewünschten programmierten Frequenz bzw. Periodendauer führen.

Weitere Informationen zu Pendelachsen siehe [FCT-A8// Kapitel: Pendelbewegungsdynamik].

Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, keine Reaktion.
Abhilfe | Klasse | 1 | Entweder programmierte Frequenz erniedrigen bzw. Periodendauer erhöhen oder sofern überhaupt möglich zulässige Achsbeschleunigung erhöhen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse P-AXIS-00016.
%2: | Aktueller Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Aktuell zulässige Achsbeschleunigung.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.