# Value range of ‘Significance’ variable of additional error information

Constant | Value | Description
HLI_BEDEUT_IGNORE | 0 | Ignore value may not be changed: Initialise with 0
HLI_BEDEUT_GRENZ_WERT | 1 | Limit value
HLI_BEDEUT_AKT_WERT | 2 | Current value
HLI_BEDEUT_FEHL_WERT | 3 | Error value
HLI_BEDEUT_ERWARTET_WERT | 4 | Expected value
HLI_BEDEUT_KORR_WERT | 5 | Corrected value
HLI_BEDEUT_LOG_ACHS_NR | 6 | logical axis identifier
HLI_BEDEUT_ANTR_TYP | 7 | Drive type
HLI_BEDEUT_LOG_BED_ELEM_NR | 8 | logical identifier of control element
HLI_BEDEUT_ZUSTAND | 9 | State
HLI_BEDEUT_TRANSITION | 10 | Transition
HLI_BEDEUT_SENDER | 11 | Sender
HLI_BEDEUT_KLASSE | 12 | Class
HLI_BEDEUT_INSTANZ | 13 | Instance
HLI_BEDEUT_IDENT_NR | 14 | Identification number
HLI_BEDEUT_STATUS | 15 | Status
HLI_BEDEUT_RING_NR | 16 | Ring number
HLI_BEDEUT_SATZ_NR | 17 | Block number
HLI_BEDEUT_MIN_LIMIT | 18 | Lower limit value
HLI_BEDEUT_MAX_LIMIT | 19 | Upper limit value
HLI_BEDEUT_START_WERT | 20 | Initial value
HLI_BEDEUT_ZIEL_WERT | 21 | Final value
HLI_BEDEUT_FILENAME | 22 | File name
HLI_BEDEUT_LINE_NUMBER | 24 | Line number in a file
HLI_BEDEUT_COLUMN_NUMBER | 25 | Column number in a file
HLI_BEDEUT_ARGUMENT | 26 | Identifier of an argument
HLI_BEDEUT_PARAMETER | 27 | Identifier of a parameter
HLI_BEDEUT_AXIS | 28 | Identifier of an axis
HLI_BEDEUT_COMPENSATION | 29 | Compensation index
HLI_BEDEUT_IDENTIFIER | 30 | Identifier
HLI_BEDEUT_CHAIN | 31 | Kinematic chain

Back to description of variable significance.