# Ruck für die Geschwindigkeitssynchronisierung (P-AXIS-00377)

P-AXIS-00377 | Ruck für die Geschwindigkeitssynchronisierung bei Camming / Gearing
Beschreibung | Ruck für die Geschwindigkeitssynchronisierung beim Camming.
Parameter | cam_gear.j_vel_sync
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 1 ... (P-AXIS-00008 / 2) / P-AXIS-00201)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: mm/s³ | R,S: mm/s³
Standardwert | 1000
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |