# ID 70487

Die Volumetrische Kompensation kann nicht aktualisiert werden, da sie in einem Fehlerzustand ist.
Beschreibung | Der Versuch einer Parameteraktualisierung schlug fehl, weil nicht genug Speicher allokiert wurde oder die Speicherallokierung fehlschlug.
Reaktion | Klasse | 3 | Die Parameter werden nicht aktualisiert.
Abhilfe | Klasse | 6 | Problem beseitigen, dass die Kompensation in den Fehlerzustand brachte, Steuerung neu starten
Parameter | %1: | Index der Kompensation [-]
ID der Volumetrischen Kompensation
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.