# ID 110522

CNC-geführte Referenzpunktfahrt mit Nullimpulssuche im Antrieb wird für Spindeln nicht unterstützt.
Beschreibung | Die Verwendung von P-AXIS-00386 in Verbindung mit Spindeln oder SAI’s (Einzelachsinterpolatoren) aktuell nicht möglich.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Fehlermeldung, P-AXIS-00386 wird deaktiviert.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00386 auf Null setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Log. Achsnummer (siehe auch P-AXIS-00016).
%2: | Aktueller Wert [-]
Wert von P-AXIS-00018.
%3: | Aktueller Wert [-]
Wert von P-AXIS-00250.
%4: | Fehlerhafter Wert [-]
Wert von P-AXIS-00386.
%5: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00386.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.