# Getriebestufenauswahl / Parametersatzumschaltung

Die M-Funktionen zur Auswahl der Getriebestufen der Hauptspindel M40-M45 werden durch den Parameter P-CHAN-00052 (main_spindle_gear _change) in der Kanalparameterliste aktiviert. Bei deaktiviertem Getriebeschalten können die M-Funktionen M40-M45 frei verwendet werden.

M-Funktion | Bedeutung
M40-M45 | Getriebestufenauswahl für die Hauptspindel

## Hinweis

Die M-Funktionen M40-M45 müssen bei aktiviertem Getriebeschalten P-CHAN-00052 (main_spindle_gear_change) über den Parameter P-CHAN-00041 (m_synch[..]) mit der Synchronisationsart MVS_SVS belegt werden!

Die Ausgabe erfolgt immer im spindelspezifischen Bereich. Das Bit PLC_INFO wird hier nicht verwendet.

Möglich ist:

- Eine Ausgabe an andere Achsen durch achsspezifische Programmierung (z.B. X[M40]). Die Funktion Getriebeschalten wird dann nicht wirksam.

Nicht möglich ist:

- Eine Ausgabe an eine Spindel durch achsspezifische Programmierung.
- Eine Standardausgabe an Achsen oder Spindeln (Kanalparameter).
- Definition der M-Funktionen M40-M45 durch Festlegung der vorgeschriebenen Synchronisationsart.

## Programmierbeispiel

Getriebestufenauswahl / Parametersatzumschaltung

Initialisierung in der Kanalparameterliste:

m_synch[40] 0x00000002 MVS_SVS

m_synch[41] 0x00000002 MVS_SVS

m_synch[42] 0x00000002 MVS_SVS

m_synch[43] 0x00000002 MVS_SVS

m_synch[44] 0x00000002 MVS_SVS

m_synch[45] 0x00000002 MVS_SVS

Aktivierung des Getriebeschaltens:

main_spindle_gear_change 1

Abb.: Aktivierung des Getriebeschaltens