# ID 20470

Bei Anwahl des Koppelbetriebs darf für die Slaveachse G201 nicht aktiv sein.
Beschreibung | Bei der Anwahl des Synchronbetriebes wird festgestellt, dass eine der definierten Slaveachsen noch im aktiven Handbetrieb G201 (parallel zur Interpolation) ist. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 G201 #ACHSE [B]

:

N100 #SET AX LINK [1, B=X]

N110 #ENABLE AX LINK[1]

:

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 G201 #ACHSE [B]

:

N100 #SET AX LINK [1, B=X]

N105 G202 #ACHSE [B]

N110 #ENABLE AX LINK[1]

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Sicherstellen, dass der Handbetrieb für die Slaveachsen der aktivierten Koppelgruppe mit G202 abgewählt wurde.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Achsnummer der fehlerhaften Slaveachse
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.