# ID 20423

Kanalparameter: In den konfigurierten Bahnachsen kommt eine logische Achsnummer mehrfach vor.
Beschreibung | Im Hochlauf wird bei der Prüfung der Kanalparameter festgestellt, dass zwei Bahnachsen die gleiche logische Achsnummer P-CHAN-00035 haben.
Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Logischen Achsnummern der Bahnachsen P-CHAN-00035 in der Kanalparameterliste prüfen und ändern.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.