# Verhalten an den STOP-Marken beim wiederholten Vorwärtsfahren (P-CHAN-00310)

P-CHAN-00310 | Verhalten an den STOP-Marken beim wiederholten Vorwärtsfahren
Beschreibung | Unterdrücken des Anhaltens beim Vorwärtsfahren bei STOP nach vorhergehendem Rückwärtsfahren.
Parameter | forward_backward.disable_stop_2nd_forward
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: An der STOP-Marke wird beim wiederholten Vorwärtsfahren immer angehalten. 1: Die STOP-Marke wird beim Vorwärtsfahren nach vorhergehendem Rückwärtsfahren ignoriert.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Dieser Parameter ist ab CNC-Version V3.1.3039.01 verfügbar.