# ID 70330

Sensors ganz ausgefahren.
Beschreibung | Der aktuelle Offset der Abstandsregelung (s. [FCT-M3]) wurde eingefroren. Beim Bewegen der Achse wurde jedoch die maximale Auslenkung des Tastsensors erreicht (maximale Auslenkung = P-AXIS-00420 + ½* P-AXIS-00421). Ursache kann z.B. ein Loch im Werkstück sein.
Reaktion | Klasse | 7 | Sofortiger Stopp der betroffenen Achse um eine Beschädigung des Sensors zu vermeiden. Die Abstandsregelung wird ausgeschalten
Abhilfe | Klasse | 6 | Sensor/Taster bzw. Werkstück kontrollieren
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Aktueller Positionswert vom Sensor
%2: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Unterer Grenzwert für Sensorposition
%3: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%4: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp P-AXIS-00020 der betroffenen Achse
%5: | Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm, in der der Fehler auftrat
Fehlertyp | -